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表一  项目基本信息
	建设项目名称
	G5京昆高速汉中至广元段（四川境）扩容工程LJ4合同段天星隧道进口端综合场站项目

	建设单位名称
	四川省交通建设集团有限责任公司G5京昆高速汉中至广元段（四川境）

扩容工程LJ4合同段项目经理部

	建设项目性质
	(新建  (改扩建  (技改  (迁建（划√）

	建设地点
	广元市旺苍县天星镇云峰村

	主要产品名称
	混凝土

	设计生产能力
	混凝土
	15.6万m3/a

	
	喷浆混凝土
	4万m3/a

	实际生产能力
	混凝土
	15.6万m3/a

	
	喷浆混凝土
	4万m3/a

	行业类别
	二十七、非金属矿物制品业 55 石膏、水泥制品及类似制品制造中的“商品混凝土；砼结构构件制造；水泥制品制造”
	代码
	C3021水泥制品制造

	建设项目环评时间
	2026年6月
	开工建设时间
	2025年10月

	调试时间
	2026年1月
	验收现场检测时间
	2026年7月21日-22日

	环评报告表

审批部门
	广元市旺苍生态环境局
	环评报告表

编制单位
	四川精诚泽雨建设项目管理有限公司

	环保设施设计单位
	四川省交通建设集团有限责任公司
	环保设施施工单位
	四川省交通建设集团有限责任公司

	投资总概算
	1000万
	环保投资总概算
	205万
	比例
	20.5 %

	实际总概算
	1000万
	环保投资
	205万
	比例
	20.5%

	验收检测依据
	（1）《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》（中华人民共和国国务院令682号，2017年7月16日修订）；

（2）生态环境保护部公告，2018年第9号《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类 》（2018年5月15日）；

（3）国家环境保护部 国环规环评[2017]4号《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（2017年11月20日）；

（4）生态环境部办公厅关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知（环办环评函〔2020〕688号）；
（5）生态环境部  部令[2024]第32号《排污许可管理办法》（2024年7月1日施行）；
（6）《四川省突发环境事件应急预案行业名录（2022年版）》（川环规[2022]5号）；
（7）《排污单位自行检测技术指南 水泥行业》（HJ 848-2017）；
（8）四川精诚泽雨建设项目管理有限公司《G5京昆高速汉中至广元段（四川境）扩容工程LJ4合同段天星隧道进口端综合场站项目环境影响报告表》；
（9）广元市旺苍生态环境局 关于《G5京昆高速汉中至广元段（四川境）扩容工程LJ4合同段天星隧道进口端综合场站项目环境影响报告表》的批复（旺环审批 [2026] 5号，2026年6月29日）；

（10）四川恒宇环境节能检测有限公司 四川省交通建设集团有限责任公司G5京昆高速汉中至广元段（四川境）扩容工程LJ4合同段天星隧道进口端综合场站项目验收检测报告。

	验收检测评价标准、标号、级别、限值
	表1   天星隧道进口端综合场站项目环评评价标准与验收检测标准对照表
类型

环评标准

验收标准

废气

标准

《四川省水泥工业大气污染物排放标准》

（DB 51/2864-2021）
标准

《四川省水泥工业大气污染物排放标准》

（DB 51/2864-2021）
项目

厂界外浓度最高点1小时浓度值
项目

厂界外浓度最高点1小时浓度值
颗粒物

0.3mg/m3
颗粒物

0.3mg/m3
厂界

噪声

标准

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准

标准

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准

昼间

60 dB(A)

昼间

60 dB(A)




表二  工程建设内容

	1、项目概况
（1)项目由来
G5京昆高速公路扩容工程汉中至广元段（四川境），线路起于川陕交界位置汉中市宁强县的毛坝河镇，经广元的万家乡、燕子乡、天星乡、朝天区、利州区、昭化区，止于昭化区元坝镇周家河大桥，接G5京昆高速公路扩容工程广元至绵阳段周家河枢纽互通，全线长71.731km。

本项目服务段为G5京昆高速汉中至广元段扩容工程LJ4合同段，起点位于广元市旺苍县天星镇云峰村，止于广元市旺苍县天星镇木瓜村，起讫桩号K20+778-K27+668.5，全长6.89km，段内主要为隧道和路基工程为主，桥隧比92.3%。
对此，四川省交通建设集团有限责任公司拟投资1000万元在广元市旺苍县天星镇建设“G5京昆高速汉中至广元段（四川境）扩容工程LJ4合同段天星隧道进口端综合场站项目”，建设内容为综合场站1处，包括1座混凝土拌合站、1座湿喷站及配套辅助工程等，服务期2年（仅用于G5京昆高速汉中至广元段扩容工程LJ4合同段天星隧道建设，不外售）。
本项目属于C3021水泥制品制造，根据中华人民共和国国家发展改革委令第7号公布《产业结构调整指导目录》（2024年本）相关规定，本项目不属于其中规定的鼓励类、限制类及淘汰类，可划入允许类。同时，本项目为G5京昆高速汉中至广元段（四川境）扩容工程LJ4合同段综合场站，包括临时拌合站和湿喷站，根据发改局对备案项目赋码要求，临时设施工程不再列入备案，因此，本项目无需取得发改局备案手续，可依托G5京昆高速汉中至广元段（四川境）扩容工程立项文件，依据四川省发展和改革委员会于2022年8月5日出具《关于G5京昆高速公路汉中至广元段（四川境）扩容工程项目核准的批复》（川发改基础〔2022〕428号），本项目为其配套临建工程。因此，本项目符合国家现行产业政策。

本项目由四川精诚泽雨建设项目管理有限公司于2026年6月编制完成了《G5京昆高速汉中至广元段（四川境）扩容工程LJ4合同段天星隧道进口端综合场站项目建设项目环境影响报告表》，并报广元市旺苍生态环境局批复同意该项目的建设（广元市旺苍生态环境局，旺环审批 [2026] 5号，2026年6月29日）。项目于2025年10月开始动工建设，2026年1月建设完成，具备环保竣工验收条件。

为完成G5京昆高速汉中至广元段（四川境）扩容工程LJ4合同段天星隧道进口端综合场站项目竣工环境保护验收，按照《建设项目环境保护验收暂行办法》、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》等行政法规和技术规范的规定和要求，公司成立了建设项目验收工作小组对该项目进行自主环保竣工验收，验收小组主要由企业负责人、项目负责人、项目生产技术人员、广元市环境保护验收领域技术专家等组成。

2026年7月21日-22日，我公司委托四川恒宇环境节能检测有限公司进行现场验收检测，整理现场验收检测数据后出具了验收检测报告。

申领排污许可证情况：本项目已申领排污许可证（登记类），编号为915100007091680387047Y。
(2)验收范围与内容：

项目验收范围有：主体工程、辅助工程、公用工程和环保工程。

验收检测内容：

（1）废气处理处置检查及检测；

（2）噪声处理处置检查及检测；

（3）废水处理处置检查；

（4）固体废物处理处置检查； 

（5）公众意见调查；

（6）环境管理检查。

2、项目建设情况
（1）工程建设内容及规模：项目位于广元市旺苍县天星镇云峰村，占地面积7125m2，工程投资1000万元，环保投资205万元，占比20.5 %。劳动定员：30人。生产制度：年工作天数330天，12小时/天，夜间不生产。项目仅为配套G5京昆高速汉中至广元段扩容工程LJ4合同段的建设，最终产品仅服务于天星隧道施工，服务年限约为2年，不用于其他商业外售，主要建设内容为综合场站1处，包括1座混凝土拌合站、1座湿喷站及配套辅助工程等。本项目为G5京昆高速汉中至广元段（四川境）扩容工程LJ4合同段临时拌合站、湿喷站建设，属于临时工程，在G5京昆高速汉中至广元段（四川境）扩容工程实施完成后将进行拆除，并立即恢复临时用地原状。
（2）项目外环境关系：本项目东边为LJ5合同段砂石厂、周边分布有少量居民，主要环境保护目标见表2-1。（地理位置图见附图1，外环境关系见附图2）。

表2-1 主要环境保护目标

环境

要素

名称（保护对象名称）

方位/距离
性质

影响人数

环境功能

环境
空气
陆家坪居民1
西侧，37m
居民

1户，约2人
《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段二级标准要求

陆家坪居民2
南侧，9m
居民

1户，约2人
陆家坪居民3
南侧，60m
居民
1户，约2人
陆家坪居民4
北侧，44m
居民
1户，约2人
陆家坪居民5
东北侧，75m

居民

1户，约2人
声环境
陆家坪居民1
西侧，37m
居民
1户，约2人
《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准

陆家坪居民2
南侧，9m
居民
1户，约2人
陆家坪居民4
北侧，44m
居民
1户，约2人
地下水
环境
厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。
生态
环境
本项目位于广元市旺苍县天星镇云峰村，用地范围内不涉及生态环境保护目标。项目已取得临时用地批复，时限2年，使用期限到后，建设单位应对场地进行迹地恢复。
（3）项目总平面布置：厂区内的生产区、办公区和生活区分区布置，设置围墙和声屏障，种植乔木减弱或阻止粉尘和噪声传播；厂区内道路应硬化，功能应满足生产和运输要求。厂区内未硬化的空地应进行绿化或采取其他防止扬尘措施，且应保持卫生清洁。生产区内设置生产废弃物存放处。生产废弃物分类存放、集中处理。厂区内应配备生产废水处置系统。建立雨水收集系统并有效利用。厂区门前道路和环境符合环境卫生、绿化和社会秩序的要求。本项目在总体平面布置上根据厂区“分区合理、工艺流畅、物流短捷、突出环保与安全”的原则，结合项目的用地条件及生产工艺，综合考虑环保、消防、绿化、劳动卫生等要求，对厂区平面布置情况进行了统筹安排。站区内不设置生活区，生活区租赁北侧民宅。本项目场站地面均用混凝土硬化，在对本项目生产设备进行除尘、降噪处理，加强生产管理后，可有效降低粉尘和噪声对周围环境的影响。项目平面布置主要考虑了生产的需求，并设置环保设施，本项目根据生产使用要求，结合本项目场地的自然条件和交通运输、动力供应、水源等状况，因地制宜对场地进行总体规划、合理布置，使厂区总平面布置达到了节约用地，物流顺畅，人流短捷，满足环保要求、工艺流程需要、运输方便等要求。（项目总平面布置见附图4）。

项目组成情况对照见表2-1，主要生产设备见表2-2。

表2-1  天星隧道进口端综合场站项目组成情况对照表

名称

环评设计建设内容及规模

实际建设情况

备注

主体

工程
拌合站
位于站区中部，设置1套单机HZS180型振动式拌合机组，封闭式设置，占地420m2
位于站区中部，设置1套单机HZS180型振动式拌合机组，封闭式设置，占地420m2
与环评一致

湿喷站
位于站区中部拌合站西北侧，主体搅拌机房尺寸为4.2米*2.5米，搅拌系统设置3个料仓，一个砂料仓两个碎石料仓，尺寸统一为2.68米*1.9米。搅拌区采用彩钢板顶棚搭设，上料仓相邻料仓用加高0.8米钢板隔开，保证砂石料不会混仓。砂石料储存区各仓用0.8米厚砖墙隔开，隔墙高度不低于2米，保证各种材料不得混仓，各种材料仓挂设标识牌。搅拌站设置蓄水池一个，保证施工用水供应及时，尺寸为2米*2米*1米，采用人工砖砌体结构，砖墙厚度240mm，砖砌完成后在表面使用砂浆抹面，厚度为2cm
位于站区中部拌合站西北侧，主体搅拌机房尺寸为4.2米*2.5米，搅拌系统设置3个料仓，一个砂料仓两个碎石料仓，尺寸统一为2.68米*1.9米。搅拌区采用彩钢板顶棚搭设，上料仓相邻料仓用加高0.8米钢板隔开，保证砂石料不会混仓。砂石料储存区各仓用0.8米厚砖墙隔开，隔墙高度不低于2米，保证各种材料不得混仓，各种材料仓挂设标识牌。搅拌站设置蓄水池一个，保证施工用水供应及时，尺寸为2米*2米*1米，采用人工砖砌体结构，砖墙厚度240mm，砖砌完成后在表面使用砂浆抹面，厚度为2cm
与环评一致
公用辅助工程
地磅
场地东北侧设置120t地磅一台。配备电脑、打印机、自动称量系统
场地东北侧设置120t地磅一台。配备电脑、打印机、自动称量系统
与环评一致
试验室、标养室
场地东南侧设置试验室1间，标养室1间，建筑面积均为5m2，用于测定粗细骨料的含水率便于适配组分，设置水分仪2台，物理检测。
场地东南侧设置试验室1间，标养室1间，建筑面积均为5m2，用于测定粗细骨料的含水率便于适配组分，设置水分仪2台，物理检测。
与环评一致

控制室
2套，分别设置在拌合站和湿喷站内，主要控制各自原辅料称量计量过程
2套，分别设置在拌合站和湿喷站内，主要控制各自原辅料称量计量过程
与环评一致

供水
市政供水，生产用水通过管道引至拌合站内设置的蓄水池（98m3）内暂存，蓄水池位于站区西南侧
市政供水，生产用水通过管道引至拌合站内设置的蓄水池（98m3）内暂存，蓄水池位于站区西南侧
与环评一致
供电
供电系统供给。场地北侧设置800kVA变压器一台，满足场站生产用电及生活用电。同时配备1台300KW的备用柴油发电机，确保站内正常用电需求，柴油发电机房位于站区东北侧
供电系统供给。场地北侧设置800kVA变压器一台，满足场站生产用电及生活用电。同时配备1台300KW的备用柴油发电机，确保站内正常用电需求，柴油发电机房位于站区东北侧
与环评一致

办公生活设施
租用北侧居民房屋，位于本项目北侧170m处

租用北侧居民房屋，位于本项目北侧170m处
与环评一致

储运工程
拌合站料仓及料罐
设置5个料仓，料仓隔墙采用装配式，料仓储料量不低于0.4万m3；设置5个罐，其中4个为水泥罐，1个粉煤灰罐，单个罐体装料150吨
设置5个料仓，料仓隔墙采用装配式，料仓储料量不低于0.4万m3；设置5个罐，其中4个为水泥罐，1个粉煤灰罐，单个罐体装料150吨
与环评一致
湿喷站料仓及料罐
搅拌站设置3个料仓，一个砂料仓两个碎石料仓，尺寸统一为2.68米*1.9米；设容量为100t的3个水泥罐
搅拌站设置3个料仓，一个砂料仓两个碎石料仓，尺寸统一为2.68米*1.9米；设容量为100t的3个水泥罐
料仓
2个，单层设置，建筑面积分别为510m2和680m2，用于暂存砂石料、渣土、碎石等。
2个，单层设置，建筑面积分别为510m2和680m2，用于暂存砂石料、渣土、碎石等。
原料运输
本项目用罐车对外运输混凝土和喷浆混凝土，粉料和外加剂由罐车运至项目地，砂石料由货车运至项目地，运输依托“G5京昆高速汉中至广元段扩容工程LJ4合同段”已建便道运至工地。渣土、碎石采用密闭或篷布覆盖的货车运输，粒料采用密闭罐车运输
本项目用罐车对外运输混凝土和喷浆混凝土，粉料和外加剂由罐车运至项目地，砂石料由货车运至项目地，运输依托“G5京昆高速汉中至广元段扩容工程LJ4合同段”已建便道运至工地。渣土、碎石采用密闭或篷布覆盖的货车运输，粒料采用密闭罐车运输
产品运输

采用专用混凝土罐车运至使用场地，综合运距约400m
采用专用混凝土罐车运至使用场地，综合运距约400m
与环评一致

环保工程

环保工程
废水治理
生产废水处理系统
砂石分离机1套、压滤机1套、五级废水沉淀池1口（150m3，初沉1格、二沉1格、三沉1格、四沉1格、清水1格），生产废水经厂区内导流沟流入五级池沉淀（其中搅拌机清洗废水、车罐清洗废水先经砂石分离机预处理），沉淀后清水回用于地面冲洗、车辆冲洗、洒水喷雾降尘，不外排。洗车平台：位于大门靠近地磅处，对出厂车辆进行冲洗，冲洗废水经五级沉淀池处理后循环使用
砂石分离机1套、压滤机1套、五级废水沉淀池1口（150m3，初沉1格、二沉1格、三沉1格、四沉1格、清水1格），生产废水经厂区内导流沟流入五级池沉淀（其中搅拌机清洗废水、车罐清洗废水先经砂石分离机预处理），沉淀后清水回用于地面冲洗、车辆冲洗、洒水喷雾降尘，不外排。洗车平台：位于大门靠近地磅处，对出厂车辆进行冲洗，冲洗废水经五级沉淀池处理后循环使用
与环评一致

初期雨水收集系统
场地纵横向坡度为2%，场地四周设置雨水收集沟，同时建设初期雨水收集池（容积为30m3，兼做事故应急池），设置分流阀门，收集的初期雨水经沉淀后用于洒水降尘，不外排
场地纵横向坡度为2%，场地四周设置雨水收集沟，同时建设初期雨水收集池（容积为30m3，兼做事故应急池），设置分流阀门，收集的初期雨水经沉淀后用于洒水降尘，不外排
与环评一致

生活污水
依托所租赁民宅旱厕收集后用于周边耕地的农肥
依托所租赁民宅旱厕收集后用于周边耕地的农肥
与环评一致

废气治理
粉料卸料储存粉尘
拌合站5个筒仓、湿喷站3个水泥罐均自带一套仓顶脉冲布袋除尘器（共8套，除尘效率99%）处理后无组织排放
拌合站5个筒仓、湿喷站3个水泥罐均自带一套仓顶脉冲布袋除尘器（共8套，除尘效率99%）处理后无组织排放
与环评一致

搅拌粉尘
①拌合站：封闭搅拌楼+脉冲布袋除尘器；
②湿喷站：封闭搅拌楼+滤芯式防尘罩
①拌合站：封闭搅拌楼+脉冲布袋除尘器；
②湿喷站：封闭搅拌楼+滤芯式防尘罩
与环评一致

砂石料装卸、储存粉尘
各料仓设置彩钢顶棚+三面围护封闭+喷雾装置、加强作业管理、地面硬化、保持清洁、洒水降尘
各料仓设置彩钢顶棚+三面围护封闭+喷雾装置、加强作业管理、地面硬化、保持清洁、洒水降尘
与环评一致

转运砂石粉尘
站区地面硬化，密闭转运，不超载转运，洒水降尘，加强作业管理，转运过程对拌合站转运区域进行雾炮机喷雾降尘
站区地面硬化，密闭转运，不超载转运，洒水降尘，加强作业管理，转运过程对拌合站转运区域进行雾炮机喷雾降尘
与环评一致

砂石料进料粉尘
洒水降尘，运输皮带密闭，进料过程对拌合站进料区域进行雾炮机喷雾降尘
洒水降尘，运输皮带密闭，进料过程对拌合站进料区域进行雾炮机喷雾降尘
与环评一致

运输汽车尾气
地面硬化，洒水降尘、控制车速，物料密闭运输，运输车辆出厂时对车胎及车身进行冲洗
地面硬化，洒水降尘、控制车速，物料密闭运输，运输车辆出厂时对车胎及车身进行冲洗
与环评一致

柴油发电机废气
经柴油发电机自带的净化装置处理后排放至外环境
经柴油发电机自带的净化装置处理后排放至外环境
与环评一致

噪声治理
合理布局，隔声，减振，选用低噪设备，距离衰减，汽车噪声通过限速、禁止鸣笛措施控制
合理布局，隔声，减振，选用低噪设备，距离衰减，汽车噪声通过限速、禁止鸣笛措施控制

与环评一致

固体废物治理
一般固废
在压滤机旁设置一个泥饼暂存间，面积为2m2，定期外运至G5京昆高速汉中至广元段扩容工程LJ4合同段弃土场，弃土场位于本项目西南侧约5.6km处；砂石分离机分离的砂石、地面沉降粉尘、除尘系统收尘灰收集回用于生产，试验室混凝土弃块累计到一定量后运至市政指定建筑垃圾处置场处置
在压滤机旁设置一个泥饼暂存间，面积为2m2，定期外运至G5京昆高速汉中至广元段扩容工程LJ4合同段弃土场，弃土场位于本项目西南侧约5.6km处；砂石分离机分离的砂石、地面沉降粉尘、除尘系统收尘灰收集回用于生产，试验室混凝土弃块累计到一定量后运至市政指定建筑垃圾处置场处置
与环评一致

生活垃圾
站内分布设置生活垃圾收集桶若干，交由环卫部门处理
站内分布设置生活垃圾收集桶若干，交由环卫部门处理
与环评一致

危险废物
在场地内西南侧设置1处危废暂存间（4m2），危废间地面采用C30防渗混凝土+2mmHDPE膜，满足渗透系数≤10-10cm/s，用于暂存危险废物，定期交由资质单位处理
在场地内西南侧设置1处危废暂存间（4m2），危废间地面采用C30防渗混凝土+2mmHDPE膜，满足渗透系数≤10-10cm/s，用于暂存危险废物，定期交由四川迪宝环保科技有限公司处置
与环评一致

表2-2  天星隧道进口端综合场站项目项目主要设备一览表

环评设计设备内容及数量

实际设备内容及数量

序号

名  称

规格型号

数量

名  称
规格型号
数量
1

搅拌机
HZS50、50方/小时
1
搅拌机
HZS50、50方/小时
1
2

料罐
150t
5
料罐
150t
5
3

计量系统
/
1
计量系统
/
1
4

操作平台
/
1
操作平台
/
1
5

料斗
15m3
2
料斗
15m3
2
6

搅拌机
HZS25型，25方/小时
1
搅拌机
HZS25型，25方/小时
1
7

装载机
龙工30
1
装载机
龙工30
1
8

水泥罐
100t
3
水泥罐
100t
3
9

水分仪
SK-100
2
水分仪
SK-100
2
10

变压器
800kw
1
变压器
800kw
1
11

配电柜
/
1
配电柜
/
1
12

配电箱
/
3
配电箱
/
3
13

装载机
50型
1
装载机
50型
1
14

地磅
120T
1
地磅
120T
1
15

潜水泵
/
2
潜水泵
/
2
16

砂石分离机
处理能力＞50吨/小时
1
砂石分离机
处理能力＞50吨/小时
1
17

浆水储存搅拌罐
生产能力配套
1
浆水储存搅拌罐
生产能力配套
1
18

压滤机
过滤面积30m2
1
压滤机
过滤面积30m2
1
19

室外喷雾杆
自动喷雾杆
1
室外喷雾杆
自动喷雾杆
1
20

料仓喷雾
1000m2
1
料仓喷雾
1000m2
1
21

除尘雾炮机
喷射距离不小于30m
1
除尘雾炮机
喷射距离不小于30m
1
22

污水处理系统
生产能力配套
1
污水处理系统
生产能力配套
1
23
砼运输车
8-10m3
6
砼运输车
8-10m3
6
24
电动装载机
50
2
电动装载机
50
2
25
电动罐车
10m3
3
电动罐车
10m3
3
26
充电桩
400KW
1
充电桩
400KW
1
27
混凝土罐车
12立方
2
混凝土罐车
12立方
2
28
发电机
300kw
1
发电机
300kw
1
29
空压机
3立方
1
空压机
3立方
1
项目主要原辅材料及能耗见表2-3。
表2-3  主要原辅材料及能耗表

物料名称

物理

形态

年最大用量

最大储存量

储存

位置

来源

运输方式

成分规格

拌合站

水泥

粉末状

41000t/a

800m3
筒仓

外购

罐车

硅酸盐

粉煤灰

粉末状、固态

16000t/a
200m3
筒仓

外购

罐车

SiO2、Al2O3、FeO、Fe2O3、CaO、TiO2、MgO、K2O、Na2O、SO3、MnO2等

碎石

固态

154000t/a

1575m3
碎石仓

碎石场加工、外购
货车

/

砂

固态

90000t/a

1050m3
砂仓

外购

货车

/

外加剂（高效减水剂）

液态

300t/a

40m3
外加剂桶

外购

罐车

Na2O、K2O、Na2SO4、Cl-等
湿喷站
水泥
粉末状
13000t/a
200t
筒仓
外购
罐车
硅酸盐
碎石
固态
75672t/a
525m3
碎石仓
碎石场加工、外购
货车
/
砂
固态
80000t/a
525m3
砂仓
外购
货车
/
外加剂（高效减水剂）
液态
350t/a
10m3
外加剂桶
外购
罐车
Na2O、K2O、Na2SO4、Cl-等
其他
机油

液态

0.2t/a

0.1t

/（不储存）
外购

配送

烷烃、环烷烃、芳烃、硫、氮等
柴油

液态

0.3t/a

0.1t

柴油发电机房

外购

配送

烷烃、环烷烃、烯烃、芳香烃、多环芳烃、硫、氮

能耗表
名称
年耗量
最大储量
来源
备注
水

40087m3/a
/
自来水
生活及生产用水
电能
140万kw·h/a
/
国家电网
办公及产品生产设备用电
注：①原料砂石为已被清洗合格后运回本项目料场，不需再次清洗；

②本项目服务期24个月，每年工作以330天计，每天工作以12小时计；
③水泥、粉煤灰通过罐车运至项目区，并贮存于立式储仓内；碎石和砂经货车运至项目区砂料、石料库房堆存；外加剂经专用罐车运至项目区，经管道输送至储桶中暂存。

项目产品方案见下表。

表2-4   项目产品方案

序号

产品名称

最大年产量

产品规格

备注

1#拌合站
全部用于G5京昆高速汉中至广元段扩容工程LJ4合同段天星隧道施工
1

混凝土

15.6万m3/a

C15~C30
湿喷站
2

喷浆混凝土

4万m3/a

C25喷射

本项目水平衡图见图2-1。
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图2-1  项目水平衡图   单位：m3/d
3、主要工艺流程及产物环节（附处理工艺流程图，标出产污节点）
生产工艺简介
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图2-2  生产工艺流程及产污环节图

工艺流程简述：

（1）物料储运、运输、计量：

①各类骨料储运、输送、计量

碎石、机制砂和河沙等骨料由供货商用汽车运送至厂区，运输汽车直接驶入砂石骨料场内卸料，不同粒径的骨料分区域堆放。每条生产线配有配料斗，生产时用铲车将不同规格的骨料投入对应的配料斗，料斗上配有振动器，可有效防止出现物料板结现象。每个料斗下都分别设有一个计量称，不同规格的骨料经过计量后汇集到一条传输皮带上，然后再经过提升皮带进入搅拌楼。
②粉料储存、输送、计量

水泥粉料及粉煤灰由供应厂商用粉罐车密闭运输至厂区，然后用粉泵通过管道输送至筒仓。在生产时粉料通过粉泵送至搅拌楼内的称量系统，经过称量后进入搅拌缸。粉料从运输、储存到提升过程均在密闭系统中进行，能够有效避免粉尘的产生。

卸料原理：汽车发动机的动力经取力器、传动轴等行动装置传递给空气压缩机，由空压机产生的压缩空气进入罐体，经过液化装置把粉粒物料流态化处于于罐内外产生的压力差，粉粒物料随空气一起沿卸料管路输送到储罐中。粉粒的流态化介绍：当气体从容器下部进入粉料层后，如果气体流速超过一定值时（水泥为0.015m3/s），气体与粉粒体的摩擦力与粉粒体的重量相等，粉粒体不再靠流化床支撑，此时它们可以自由移动，从高处流向低处，使粉料层的上平面保持水平，类似液体的性质。如果此时容器的侧壁开有孔，粉料也可以从孔中喷出。这就叫流态化现象。气体随粉料一起进入储罐中，通过储罐顶部除尘器除尘后排放。在生产时粉料通过粉泵送至搅拌楼内的称量系统，经过称量后进入搅拌机。水泥从运输、储存到提升过程均在密闭系统中进行，能够有效避免粉尘的产生。

水泥、粉煤灰立式储仓结构组成：

本项目水泥、粉煤灰立式储仓由圆柱形钢结构焊接而成，底部由四条圆管支腿支撑（高3m）。立式储仓由仓体钢结构部分、爬梯、护栏、上料管、仓顶除尘器、压力安全阀、高低料位计、粉料料位报警器、卸料阀、仓顶排放口等组成。

③外加剂储存、输送、计量

外加剂原料通过泵输入专用储罐，在生产过程中使用计量泵输入搅拌缸内。

④水储存、输送、计量

在搅拌机主楼下方设有蓄水池，在生产过程中使用计量泵输入搅拌缸内。
（2）取样检测

取少量各原料拿入试验室，进行材料验收试验，主要确定粗细骨料的含水率，然后进行试配，最后按相应理论配合比及含水率开出配料单。在生产前对原材料规格品牌是否相符、计量设备是否校对、搅拌站设备是否正常进行检查，检查完毕后生产。
（3）搅拌、外运

经过计量后的骨料、粉料、水和外加剂进入搅拌机内混合搅拌成混凝土。混合搅拌好的混凝土从搅拌缸下的出料口落入成品料仓内暂存，成品料仓底部距地面高约4.5m，搅拌运输车可停至成品料仓底部装料，然后直接运往施工现场。项目搅拌车、搅拌设备需要进行清洗，清洗废水经污水处理系统沉淀处理后回用于混凝土搅拌。
4、项目变动情况统计
本工程环评文件经批准后，实际建设过程中，建设项目的性质、地点、规模、生产工艺、环境保护措施等变动情况见下表。

表2-5  项目变动情况一览表
环评及其审批决定要求

实际建设情况

变动情况
是否为重大变更
性质
新建
新建
未发生变化
否
地点
广元市旺苍县天星镇云峰村
广元市旺苍县天星镇云峰村
未发生变化
否
规模
混凝土15.6万m3/a

喷浆混凝土4万m3/a
混凝土15.6万m3/a

喷浆混凝土4万m3/a
未发生变化
否
生产工艺

商品混凝土生产由搅拌机来完成，技术人员在计算机的帮助下将各种型号的混凝土在生产之前反复试验，以达到各种原辅料的最佳配比，进而按先进、合理、经济的配方进行配料。砂子和石子由铲车送至中间料库（上料料仓），按配方经过精确计量，再由提升机送到搅拌机进料斗；水泥、粉煤灰由搅笼经计量直接输送到搅拌机进料斗；在搅拌机里加水后进而添加外加剂，经过充分的搅拌，使水泥和砂子、石子的亲和力达到最大。整个过程由计算机控制，生产出的混凝土由搅拌运输车运送到施工现场，泵车将混凝土泵送到工程的具体部位。
商品混凝土生产由搅拌机来完成，技术人员在计算机的帮助下将各种型号的混凝土在生产之前反复试验，以达到各种原辅料的最佳配比，进而按先进、合理、经济的配方进行配料。砂子和石子由铲车送至中间料库（上料料仓），按配方经过精确计量，再由提升机送到搅拌机进料斗；水泥、粉煤灰由搅笼经计量直接输送到搅拌机进料斗；在搅拌机里加水后进而添加外加剂，经过充分的搅拌，使水泥和砂子、石子的亲和力达到最大。整个过程由计算机控制，生产出的混凝土由搅拌运输车运送到施工现场，泵车将混凝土泵送到工程的具体部位。
未发生变化
否
环保工程
生产废水：经厂区内导流沟流入五级池沉淀（其中搅拌机清洗废水、车罐清洗废水先经砂石分离机预处理），沉淀后清水回用于地面冲洗、车辆冲洗、洒水喷雾降尘，不外排。洗车平台：位于大门靠近地磅处，对出厂车辆进行冲洗，冲洗废水经五级沉淀池处理后循环使用；

生活废水：依托所租赁民宅旱厕收集后用于周边耕地的农肥；

废气：拌合站5个筒仓、湿喷站3个水泥罐均自带一套仓顶脉冲布袋除尘器（共8套，除尘效率99%）处理后无组织排放；各料仓设置彩钢顶棚+三面围护封闭+喷雾装置、加强作业管理、地面硬化、保持清洁、洒水降尘；站区地面硬化，密闭转运，不超载转运，洒水降尘，加强作业管理，转运过程对拌合站转运区域进行雾炮机喷雾降尘；

噪声：通过合理布局，隔声，减振，选用低噪设备，距离衰减，汽车噪声通过限速、禁止鸣笛措施控制；

一般固废：在压滤机旁设置一个泥饼暂存间，面积为2m2，定期外运至G5京昆高速汉中至广元段扩容工程LJ4合同段弃土场，弃土场位于本项目西南侧约5.6km处；砂石分离机分离的砂石、地面沉降粉尘、除尘系统收尘灰收集回用于生产，试验室混凝土弃块累计到一定量后运至市政指定建筑垃圾处置场处置，生活垃圾收集后，交由环卫部门处理。

危险废物：在场地内西南侧设置1处危废暂存间（4m2），危废间地面采用C30防渗混凝土+2mmHDPE膜，满足渗透系数≤10-10cm/s，用于暂存危险废物，定期交由资质单位处理
生产废水：经厂区内导流沟流入五级池沉淀（其中搅拌机清洗废水、车罐清洗废水先经砂石分离机预处理），沉淀后清水回用于地面冲洗、车辆冲洗、洒水喷雾降尘，不外排。洗车平台：位于大门靠近地磅处，对出厂车辆进行冲洗，冲洗废水经五级沉淀池处理后循环使用；

生活废水：依托所租赁民宅旱厕收集后用于周边耕地的农肥；

废气：拌合站5个筒仓、湿喷站3个水泥罐均自带一套仓顶脉冲布袋除尘器（共8套，除尘效率99%）处理后无组织排放；各料仓设置彩钢顶棚+三面围护封闭+喷雾装置、加强作业管理、地面硬化、保持清洁、洒水降尘；站区地面硬化，密闭转运，不超载转运，洒水降尘，加强作业管理，转运过程对拌合站转运区域进行雾炮机喷雾降尘；

噪声：通过合理布局，隔声，减振，选用低噪设备，距离衰减，汽车噪声通过限速、禁止鸣笛措施控制；

一般固废：在压滤机旁设置一个泥饼暂存间，面积为2m2，定期外运至G5京昆高速汉中至广元段扩容工程LJ4合同段弃土场，弃土场位于本项目西南侧约5.6km处；砂石分离机分离的砂石、地面沉降粉尘、除尘系统收尘灰收集回用于生产，试验室混凝土弃块累计到一定量后运至市政指定建筑垃圾处置场处置，生活垃圾收集后，交由环卫部门处理。

危险废物：在场地内西南侧设置1处危废暂存间（4m2），危废间地面采用C30防渗混凝土+2mmHDPE膜，满足渗透系数≤10-10cm/s，用于暂存危险废物，定期交由四川迪宝环保科技有限公司处置
未发生变化
否
根据《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》（环办[2015]52号）、《关于印发制浆造纸等十四个行业建设项目重大变动清单的通知》（环办[2018]6号）、《关于印发污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》（环办环评函[2020]688号）相关规定，本项目性质、地点、规模、生产工艺、环保工程等建设内容未发生重大变动。

5、与《污染影响类建设项目重大变动清单》对照分析
分类
污染影响类建设项目重大变动清单试行条款
本项目变动情况
是否属于

重大变动
性质
建设项目开发、使用功能发生变化的

使用功能未发生变化

否
规模
生产、处置或储存能力增大30%及以上的

生产规模未增大
否
生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的

生产、处置或储存能力未增大

否
位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的（细颗粒物不达标区，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、挥发性有机物；臭氧不达标区，相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物；其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因子）；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加10%及以上的。

本项目位于环境质量达标区

否
地点
重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的。

本项目未重新选址
否
生产工艺
新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化、导致一下情形之一

新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外）

无
否
位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的

无
否
废水第一类污染物排放量增加的

无
否
其他污染物排放量增加10%及以上的

无
否
物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。

无
否
环境保护措施
废气、废水污染防治措施变化，导致第6条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。

无
否
新增废水直接排放口;废水由间接排放改为直接排放;废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的。

无
否
新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）;主要排放口排气筒高度降低10%及以上的。

无
否
噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的。

无
否
固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）;固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的。

无
否
事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的。

无
否
根据以上与《污染影响类建设项目重大变动清单》对照分析，本项目以上变动情况不属于《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中规定的项目性质、规模、地点、采用的生产工艺或防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变更的情形，因此，本项目以上变动不属于重大变动。




表三  主要污染源及污染物处理和排放

	1、废气的排放及治理
本项目产生的废气主要包括车辆运输的动力起尘、砂石骨料堆场及装卸扬尘、给料机及输送带传送工序产生的粉尘、粉料筒仓粉尘，搅拌机粉尘、车辆及发电机尾气。

项目拌合站5个筒仓、湿喷站3个水泥罐均自带一套仓顶脉冲布袋除尘器（共8套，除尘效率99%）处理后无组织排放；各料仓设置彩钢顶棚+三面围护封闭+喷雾装置、加强作业管理、地面硬化、保持清洁、洒水降尘；站区地面硬化，密闭转运，不超载转运，洒水降尘，加强作业管理，转运过程对拌合站转运区域进行雾炮机喷雾降尘；砂石进料口洒水降尘，运输皮带密闭，进料过程对拌合站进料区域进行雾炮机喷雾降尘；地面硬化，洒水降尘、控制车速，物料密闭运输，运输车辆出厂时对车胎及车身进行冲洗；发电机废气经柴油发电机自带的净化装置处理后排放至外环境。
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搅拌站封闭厂房、粉料筒仓布袋除尘器
三面围挡及加盖顶棚
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雾炮机
洒水车
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湿喷站封闭厂房、粉料筒仓布袋除尘器
三面围挡及加盖顶棚
表3-1  废气排放及治理措施表
序号
废气名称
废气来源
主要污染物
治理措施
排放去向
1
粉料卸料储存粉尘
生产车间

颗粒物
拌合站5个筒仓、湿喷站3个水泥罐均自带一套仓顶脉冲布袋除尘器（共8套，除尘效率99%）处理后无组织排放
无组织
2
搅拌粉尘
生产车间

颗粒物
①拌合站：封闭搅拌楼+脉冲布袋除尘器；
②湿喷站：封闭搅拌楼+滤芯式防尘罩
无组织
3
砂石料装卸、储存粉尘
生产车间
颗粒物
各料仓设置彩钢顶棚+三面围护封闭+喷雾装置、加强作业管理、地面硬化、保持清洁、洒水降尘
无组织

4
转运砂石粉尘
汽车
颗粒物
站区地面硬化，密闭转运，不超载转运，洒水降尘，加强作业管理，转运过程对拌合站转运区域进行雾炮机喷雾降尘
无组织

5
砂石料进料粉尘
生产车间
颗粒物
洒水降尘，运输皮带密闭，进料过程对拌合站进料区域进行雾炮机喷雾降尘
无组织

6
运输汽车尾气
汽车
颗粒物
地面硬化，洒水降尘、控制车速，物料密闭运输，运输车辆出厂时对车胎及车身进行冲洗
无组织

7
柴油发电机废气
发电机
颗粒物
经柴油发电机自带的净化装置处理后排放至外环境
无组织

2. 废水的排放及治理
生活污水：员工生活污水依托租赁民宅已建旱厕收集处理后用于周边耕地的农肥。
生产废水：拌合站、湿喷站生产工艺基本相同，生产废水均主要为搅拌机清洗废水、地面冲洗废水、罐车车罐清洗废水以及运输车辆冲洗废水。站区设置砂石分离机1套、压滤机1套、五级废水沉淀池1口（150m3），各环节生产废水经厂区内导流沟流入五级池沉淀（其中搅拌机清洗废水、车罐清洗废水先经砂石分离机预处理），沉淀后清水回用于地面冲洗、洒水喷雾降尘，不外排。

初期雨水：场地四周设置雨水收集沟，同时建设初期雨水收集池（容积为30m3，兼做事故应急池），设置分流阀门，收集的初期雨水经沉淀后用于洒水降尘，不外排。
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砂石分离机、压滤机
五级沉淀池
表3-2  废水排放及治理措施表
序号
废水名称
废水来源
主要污染物
治理措施
排放去向
1
生产废水

生产车间

SS、COD、NH3-N、石油类、BOD5
生产废水经厂区内导流沟流入五级池沉淀（其中搅拌机清洗废水、车罐清洗废水先经砂石分离机预处理），沉淀后清水回用于地面冲洗、洒水喷雾降尘，不外排

不外排

2
生活废水

住宿

SS、COD、NH3-N、动植物油、BOD5
依托租赁民宅已建旱厕收集处理后用于周边耕地的农肥
周边耕地的农肥
3
初期雨水
雨水

SS
收集的初期雨水经沉淀后用于洒水降尘，不外排
不外排
3. 噪声的产生及治理
主要噪声源为水泵、装载机、炮雾机、板框式压滤机、砂石分离机、空压机等；项目采取合理布局，隔声，减振，选用低噪设备，距离衰减，汽车噪声通过限速、禁止鸣笛措施控制噪声。

表3-3  噪声排放及治理措施表
序号
噪声源
位置
治理措施
1
装载机
生产区

选用底噪设备、加强维护
2
雾炮机
生产区

3
板框式压滤机
生产区

选用底噪设备、加强维护
4
砂石分离机
生产区

选用底噪设备、加强维护
5
水泵
生产区

选用底噪设备、加强维护
6
空压机
生产区

基础减振、设置于池底
4、固体废物的产生及治理

本项目固体废物主要为压滤机压滤泥饼、砂石分离机分离的砂石、除尘系统收尘灰、试验室混凝土弃块、地面沉降粉尘、生活垃圾、废机油桶、含油抹布及废手套、废机油。
压滤机压滤泥饼属于一般固体废物，暂存于泥饼暂存间，定期外运至G5京昆高速汉中至广元段扩容工程LJ4合同段弃土场，弃土场位于本项目西南侧约5.6km处；砂石分离机分离的砂石收集后作为原料回用于生产，不外排；除尘系统收尘灰：筒仓及搅拌机设置的布袋除尘器收集的粉尘为水泥、粉煤灰、石料，与原料成分一致，可全部回用于生产；地面沉降粉尘定期清扫后作为原料回用于生产；除尘系统收尘灰回用于生产；试验室混凝土弃块检测后将混凝土累计到一定量后运至市政指定建筑垃圾处置场处置；生活垃圾由垃圾桶集中收集后，运至附近生活垃圾集中堆放点，由环卫部门统一处理，不得随意丢弃、焚烧、填埋。废机油桶、含油抹布及废手套、废机油属于危险废物，分类暂存于危废暂存间，定期交由四川迪宝环保科技有限公司处理。
[image: image10.png]



危废暂存间
表3-4  固体废物排放及治理措施表
序号
固体废物名称
类别
产生环节

治理措施

1
压滤机压滤泥饼
一般固废
压滤机
暂存于泥饼暂存间，定期外运至G5京昆高速汉中至广元段扩容工程LJ4合同段弃土场，弃土场位于本项目西南侧约5.6km处
2
砂石分离机分离的砂石
一般固废
砂石分离机
收集后作为原料回用于生产，不外排
3
地面沉降粉尘
一般固废
汽车运输

定期清扫后作为原料回用于生产
4
除尘系统收尘灰
一般固废
除尘系统
回用于生产
5
试验室混凝土弃块
一般固废
试验室
检测后将混凝土累计到一定量后运至市政指定建筑垃圾处置场处置
6
生活垃圾
一般固废
食堂
经垃圾收集区收集后交由环卫部门清运处置
7
废机油
危险固废
设备维护
分类暂存于危废暂存间，定期交由四川迪宝环保科技有限公司处置
8
废机油桶
危险固废
设备维护
9
含油抹布及废手套
危险固废
设备维护
5、环保投资情况
本项目环评阶段估算总投资1000万元，环保投资205万元，占总投资的20.5 %；现项目实际总投资1000万元，环保投资为205万元，占总投资20.5 %。

表3-2  环保投资一览表
污染类型
治理措施

环评投资（万元）

实际建设情况

实际投资（万元）

废气
车辆运输的动力起尘
设置车辆冲洗设施，清洗车轮泥土，洒水降尘，选用密闭车辆或车辆加盖防尘帆布等。
5
设置车辆冲洗设施，清洗车轮泥土，洒水降尘，选用密闭车辆或车辆加盖防尘帆布等。
5
骨料装卸扬尘、堆料场起尘
砂石骨料堆场进行密闭设置，仅保留车辆进出通道，降低卸料高度，堆场顶部设喷雾装置，定时对物料进行喷雾降尘。
5
砂石骨料堆场进行密闭设置，仅保留车辆进出通道，降低卸料高度，堆场顶部设喷雾装置，定时对物料进行喷雾降尘。
5
输送带粉尘
湿法作业，设置喷雾，采用封闭式输送带，洒水抑尘。
4
湿法作业，设置喷雾，采用封闭式输送带，洒水抑尘。
4
筒仓粉尘
水泥筒仓7个，粉煤灰筒仓1个，每个筒仓配套设置1套脉冲反吹布袋除尘器，处理后无组织排放。
35
水泥筒仓7个，粉煤灰筒仓1个，每个筒仓配套设置1套脉冲反吹布袋除尘器，处理后无组织排放。
35
搅拌楼粉尘
拌合站、湿喷站搅拌工序均配套设置1套强制脉冲反吹布袋除尘，处理后无组织排放。
8
拌合站、湿喷站搅拌工序均配套设置1套强制脉冲反吹布袋除尘，处理后无组织排放。
8
废水
生产废水
初期雨水、生产废水（搅拌机清洗废水、车辆罐体冲洗废水、场地冲洗水、车辆冲洗水），经五级沉淀池处理后回用于生产（搅拌机清洗废水、车罐清洗废水经砂石分离机预处理）。
53
初期雨水、生产废水（搅拌机清洗废水、车辆罐体冲洗废水、场地冲洗水、车辆冲洗水），经五级沉淀池处理后回用于生产（搅拌机清洗废水、车罐清洗废水经砂石分离机预处理）。
53
生活污水
经所租赁民宅既有污水收集设施处理后用于周边耕地的农肥。
2
经所租赁民宅既有污水收集设施处理后用于周边耕地的农肥。
2
噪声
生产车间全封闭，设备基座减振、围挡隔声。

7.5
生产车间全封闭，设备基座减振、围挡隔声。
7.5
固体废物
压滤机压滤泥饼
暂存于泥饼暂存间，定期外运至G5京昆高速汉中至广元段扩容工程LJ4合同段弃土场，弃土场位于本项目西南侧约5.6km处。
5
暂存于泥饼暂存间，定期外运至G5京昆高速汉中至广元段扩容工程LJ4合同段弃土场，弃土场位于本项目西南侧约5.6km处。
5
砂石分离机分离的砂石
砂石分离机分离的砂石作为原料回用于生产。
2.0
砂石分离机分离的砂石作为原料回用于生产。
2.0
地面沉降
粉尘
定期清扫后作为原料回用于生产。
/
定期清扫后作为原料回用于生产。
/
除尘系统收尘灰
回用于生产。
/
回用于生产。
/
试验室混凝土块
检测后将混凝土累计到一定量后运至市政指定建筑垃圾处置场处置。
0.5
检测后将混凝土累计到一定量后运至市政指定建筑垃圾处置场处置。
0.5
生活垃圾
经垃圾收集区收集后交由环卫部门处理。
0.5
经垃圾收集区收集后交由环卫部门处理。
0.5
废机油、废机油桶以及含油抹布及废手套
分类收集，交有危废资质单位处置。
2.0
分类收集，交由四川迪宝环保科技有限公司处置。
2.0
生态环境
表土堆场边缘修建设置土质边沟、沉沙池和土袋挡土墙，同时增加无纺布覆盖表土防护。
10
表土堆场边缘修建设置土质边沟、沉沙池和土袋挡土墙，同时增加无纺布覆盖表土防护。
10
地下水、土壤污染防治

重点防渗区：危废暂存间、柴油发电机房以及污水处理设备。其中危废暂存间地面采取C30防渗混凝土+2mmHDPE膜进行防渗，四周增设置10cm的围堰，并设置防渗托盘，确保达到“防渗层为1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s”的要求。柴油发电机房以及污水处理设备采取C30防渗混凝土+2mm厚环氧树脂地坪进行防渗处理，确保满足等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s的要求。
一般防渗区：初期雨水收集池、污水处理系统、混凝土搅拌区、车辆冲洗池以及泥饼暂存间等。采取C30防渗混凝土进行防渗处理，确保满足等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s的要求。
简单防渗区：除重点防渗区及一般防渗区以外的其他区域。采用防渗混凝土进行简单防渗。
30
重点防渗区：危废暂存间、柴油发电机房以及污水处理设备。其中危废暂存间地面采取C30防渗混凝土+2mmHDPE膜进行防渗，四周增设置10cm的围堰，并设置防渗托盘，确保达到“防渗层为1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s”的要求。柴油发电机房以及污水处理设备采取C30防渗混凝土+2mm厚环氧树脂地坪进行防渗处理，确保满足等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s的要求。
一般防渗区：初期雨水收集池、污水处理系统、混凝土搅拌区、车辆冲洗池以及泥饼暂存间等。采取C30防渗混凝土进行防渗处理，确保满足等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s的要求。
简单防渗区：除重点防渗区及一般防渗区以外的其他区域。采用防渗混凝土进行简单防渗。
30
环境风险

厂区标识标牌，按消防要求配置足够的灭火器材，做好消防措施及制定符合厂区实际情况的环境应急预案。
6
厂区标识标牌，按消防要求配置足够的灭火器材，做好消防措施及制定符合厂区实际情况的环境应急预案。
6
危废暂存间设置不低于10cm高围堰，液态物料及危废暂存容器下方设置防渗托盘，并设置空桶作为备用收容设施。
1
危废暂存间设置不低于10cm高围堰，液态物料及危废暂存容器下方设置防渗托盘，并设置空桶作为备用收容设施。
1
设置初期雨水1口，30m3（兼事故应急池）。
3
设置初期雨水1口，30m3（兼事故应急池）。
3
环境监测

根据监测计划对废气、噪声进行监测。
5.5
根据监测计划对废气、噪声进行监测。
5.5
服务期满后

设备拆除、土地复垦、植被恢复。

20
设备拆除、土地复垦、植被恢复。

20
合计

/

205
/

205



表四  环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定 
	（一）建设项目环境影响报告表主要结论及建议
综上所述，本项目符合国家产业政策，与当地发展规划不冲突，选址可行。工程采取的“三废”及噪声的治理措施经济技术可行、措施有效，工程实施后不会对地表水、环境空气、声环境产生明显影响，能维持当地环境功能要求，项目在贯彻落实本环境影响报告表各项环境保护措施，确保各项目污染物达标排放的前提下，项目在广元市旺苍县天星镇云峰村建设从环境角度而言是可行的。
（二）审批部门审批决定（旺环审批 [2024] 12号）
四川省交通建设集团有限责任公司G5京昆高速汉中至广元段(四川境)扩容工程LJ4合同段项目经理部:

你部报送的《G5京昆高速汉中至广元段(四川境)扩容工程 LJ4合同段天星隧道进口端综合场站项目环境影响报告表》收悉，经研究，现批复如下:

一、该项目位于四川省广元市旺苍县天星镇云峰村，建设综合场站1处，包括1座混凝土拌合站、1座湿喷站及配套辅助工程等，用于生产施工用混凝土，建设规模19.6万立方米，属于G5京昆高速公路汉中至广元段(四川境)扩容工程规划外的临时工程;所生产的混凝土、喷浆混凝土仅作为G5京昆高速汉中至广元段(四川境)扩容工程LJ4合同段天星隧道进口端施工所用原材料，不对外销售。项目总投资1000万元，其中环保投资205 万元，环保投资占比为20.5%。本项目已取得《四川省发展和改革委员会关于G5京昆高速公路汉中至广元段(四川境)扩容工程项目核准的批复》(川发改基础[2022]428号)、《旺苍县自然资源局关于G5京昆高速汉中至广元段(四川境)扩容工程LJ4合同段第5批临时用地的批复》(旺自然资函[2026]19号)、旺苍县林业局出具的《临时占用林地准予行政许可决定书》(旺林地许准(临)字[2025]第4号)。项目符合国家现行产业政策、相关规划，满足生态环境分区管控要求,在全面落实报告表提出的各项生态环境保护措施的前提下,项目建设造成的不利生态环境影响可得到减缓和控制。我局原则同意《G5京昆高速汉中至广元段(四川境)扩容工程LJ4合同段天星隧道进口端综合场站项目环境影响报告表》的环境影响评价总体结论和拟采取的各项生态环境保护措施。

二、加强施工期和营运期生态环境保护工作，优化工艺设计和设备选型，落实环保投资及各项污染防治设施建设，明确单位内部环境管理机构、人员;加强环保设施日常运行及维护管理，确保各项污染物稳定达标排放;强化环境管理，杜绝污染事故，确保生态环境安全。

三、项目建设必须依法严格执行建设项目环保设施和主体工程“同时设计、同时施工、同时投入使用”的生态环境保护“三同时”制度，项目竣工时，建设单位必须按规定程序组织项目竣工环保验收，验收合格后，项目方可正式投入使用。项目的环境影响评价文件经批准后，如项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施建设。自环评批复文件批准之日起，如本项目超过5年未开工建设，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

四、纳入排污许可证管理的行业，必须按照国家排污许可证有关管理规定，依法申领排污许可证，不得无证排污或不按证排污。

五、本项目应当依法接受各级生态环境行政主管部门的监督检查。


表五  验收检测质量保证及质量控制

	1、质量保证及质量控制措施
为了确保检测数据的代表性、完整性、可靠性、准确性和精密性，对检测的全过程（包括布点采样、样品贮运、实验室分析、数据处理等）进行了质量控制。

（1）严格按照验收检测方案的要求开展检测工作。

（2）合理布设检测点，保证各检测点位布设的代表性。

（3）采样人员严格遵照采样技术规范进行采样工作，认真填写采样记录，按规定保存、运输样品。

（4）确保在正常工况下开展验收检测并如实记录工况。

（5）检测分析采用国家有关部门颁布的标准分析方法或推荐方法；检测人员经考核合格后并被授权进行采样活动。

（6）现场采样和测试前，按照国家环保局发布的《环境检测技术规范》和《环境空气检测质量保证手册》的要求进行质量控制。

（7）检测报告严格实行三级审核制度。

（8）验收检测采样和分析人员，具有环境检测资质合格证；检测仪器、量具均经过计量部门检定合格并在有效期间使用。

2、气体检测分析过程中的质量保证和质量控制
（1）尽量避免被测排放物中共存污染物对分析的交叉干扰。

（2）被测排放物的浓度在仪器量程的有效范围（即30 %-70 %之间）。

（3）为了确保检测数据的合理性、可靠性和准确性，必须对检测的全过程（包括布点、采样、样品贮运、实验室分析、数据处理等）进行质量控制。

（4）验收检测时布点、采样、样品运输、分析、数据处理、报出均按《环境检测技术规范》中的质控要求进行。

（5）合理布设检测点位，保证各检测点位布设的科学性和代表性。

（6）采样人员严格遵守采样操作规程，认真填写采样记录，按规定保存、运输样品。

3、噪声检测分析过程中的质量保证和质量控制
（1）噪声检测仪使用精密度为2型及2型以上的积分声级计，测量前后用标准声源发生器进行校准，测量前后仪器灵敏度相差均不大于0.5dB，若大于0.5dB测试数据无效。

（2）噪声测量在无雨雪、无雷电，风速小于5 m/s的气象条件下进行。

（3）厂界噪声测量按《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中有关规定检测方法进行。

4、检测分析方法及检测仪器
现场采样技术规范见表4-1，检测方法、方法来源及检测设备见表4-2。

表4-1  现场采样技术规范
类别

规范名称

方法来源

无组织废气

《大气污染物无组织排放监测技术导则》
HJ/T 55-2000
《环境空气质量手工监测技术规范》
HJ 194-2017
噪声
《工业企业厂界环境噪声排放标准》

GB 12348-2008 

《声环境质量标准》
GB 3096-2008
《环境噪声监测技术规范噪声测量值修正》

HJ 706-2014

表4-2  检测方法、方法来源及检测设备

类别
项目
检测方法及来源
设备名称、型号及编号
检出限或

检测范围
无组织废气
颗粒物
环境空气  总悬浮颗粒物的测定  重量法
HJ  1263-2022
TH-150C大气综合采样器（201410030、2014100302
2014100303）
MH1205恒温恒流大气/颗粒物采样器201410088

AUW120D 十万分之一分析天平201410063

168μg/m3
噪声

厂界噪声

工业企业厂界环境噪声排放标准GB 12348-2008
AWA5688多功能声级计201410075
29-134

dB(A)

敏感点噪声
声环境质量标准

GB 3096 -2008
29-134

dB(A)




表六  验收检测内容

	1、检测内容

（1）本次验收对G5京昆高速汉中至广元段（四川境）扩容工程LJ4合同段天星隧道进口端综合场站项目的废气、厂界噪声、敏感点噪声进行检测，检测布点及检测因子见表6-1、

图6-1。

表6-1  验收检测布点

无组织废气
检测布点
测点编号
测点位置
检测因子
检测频次
1#
厂界上风向
颗粒物
每天检测3次，连续检测2天
2#

厂界下风向

3#

厂界下风向

4#
厂界下风向
执行标准
《四川省水泥工业大气污染物排放标准》（DB51/2864-2021）表2
厂界噪声

检测布点

测点编号

测点位置

检测因子
检测频次
1#

项目西侧厂界外1m处
厂界噪声
每天检测昼间1次等效A声级，连续检测2天
2#

项目南侧厂界外1m处
厂界噪声
3#

项目东侧厂界外1m处
厂界噪声
4#
项目北侧厂界外1m处
厂界噪声
5#
项目南侧最近居民点
敏感点噪声
执行标准

厂界噪声
《工业企业厂界环境噪声排放标准》

（GB 12348-2008）表1中2类

敏感点噪声
敏感点噪声
《声环境质量标准》
GB 3096 -2008表1中2类
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图6-1 现场检测布点示意图


表七  验收检测期间生产工况记录及验收检测结果

	7.1.1  验收检测期间生产工况记录：
本项目设计年产混凝土15.6万m3，喷浆混凝土4万m3年生产330天，每天生产混凝土约472m3，喷浆混凝土121m3。7月21日生产混凝土329m3，喷浆混凝土87m3；7月22日生产混凝土356m3，喷浆混凝土75m3。验收检测期间生产负荷情况见下表：
表7-1  验收检测期间生产负荷表

序号

产品名称

检测日期

设计日产能力（m3）

实际日产能力（m3）

生产负荷
1

混凝土
7月21日

472
329
69.7 %
7月22日
356
75.4%
2
喷浆混凝土
7月21日
121
87
71.9 %
7月22日
75
62.0%
7.1.2  无组织废气验收检测结果

无组织废气：厂界上风向1个点、下风向3个点，项目为颗粒物，小时均值，每天检测三次，连续检测二天，检测结果详见表7-2，评价标准及限值见表7-3。
                          表7-2  废气检测结果表                  单位ug/m3
采样日期
点位名称
颗粒物

第一次
第二次
第三次
7月21日
1#项目所在地上风向
181
190
189
2#项目所在地下风向
245
257
248
3#项目所在地下风向
249
263
261
4#项目所在地下风向
262
272
263
7月22日
1#项目所在地上风向
206
212
203
2#项目所在地下风向

254
260
264
3#项目所在地下风向

269
280
283
4#项目所在地下风向

273
284
268
表7-3  无组织废气评价标准表

污染物

限值（mg/m3）

执行标准

颗粒物

0.3

《四川省水泥工业大气污染物排放标准》（DB51/2864-2021）表2
无组织废气：按照《四川省水泥工业大气污染物排放标准》（DB51/2864-2021）表1进行评价，G5京昆高速汉中至广元段（四川境）扩容工程LJ4合同段天星隧道进口端综合场站项目验收监测，2#、3#、4#项目所在地下风向颗粒物指标7月21-22日连续两天监测数据表明均达标。     
7.1.3  噪声验收检测结果

噪声：在厂界四周外设厂界噪声监测点4个、南侧最近居民点设1个敏感点位，昼间检测1次，连续检测2天，检测结果详见表7-4，评价标准及限值见表7-5。
表7-4  噪声检测结果表                单位：dB（A）     
检测日期
检测点位
检测时段
主要声源
结果
7月21日
1#
昼间
搅拌机、传送带
57
2#
昼间
搅拌机、传送带
59
3#
昼间
搅拌机、传送带
58
4#
昼间

搅拌机、传送带
59
5#
昼间

搅拌机、传送带

56
7月22日
1#
昼间

搅拌机、传送带

57
2#
昼间

搅拌机、传送带

58
3#
昼间

搅拌机、传送带

58
4#

昼间

搅拌机、传送带

59
5#

昼间

搅拌机、传送带

57
备注：检测时，7月21日天气晴，风速0.4m/s；7月22日天气晴，风速0.4m/s。厂界噪声点位均位于厂界外1 m处，敏感点位位于南侧最近居民点户外1m处。
表7-5  噪声评价标准表

检测项目
检测点位
类别
标准限值dB（A）
标准名称及编号
昼间

厂界噪声
1#、2#、3#、4#
2类
60
《工业企业厂界环境噪声排放标准》

GB 12348-2008 表1 
敏感点噪声
5#

2类

60
《声环境质量标准》
GB 3096 -2008表1
噪声：按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 表1中2类及《声环境质量标准》（GB 3096 -2008）表1中2类进行评价，G5京昆高速汉中至广元段（四川境）扩容工程LJ4合同段天星隧道进口端综合场站项目验收监测，4个厂界噪声点与一个敏感点在7月21-22日连续两天检测数据表明昼间等效A声级均达标。


表八  环保检查结果

	1. 环保审批手续及“三同时”执行情况检查
本项目环保审批手续齐备，在建设过程中严格执行“三同时”制度，治理设施与工程主体设施同时设计、同时施工建设、同时投入生产。项目竣工后，及时按规定程序组织项目进行竣工环保自主验收。

2. 环保治理设施的完成、运行、维护情况检查

经现场检查，本项目对生产过程中产生的废气、废水、噪声、固体废物的污染源采取了针对性的处理措施。厂内各环保设施运行正常、项目生产过程中实行环保设施专人管理制度，定期对各环保设施进行检查、维修。

3. 环保机构和人员检查

经现场检查，本项目设置有专门的环保机构，负责公司环保制度制定和日常管理工作。
4. 环境保护档案管理情况检查

公司有环保人员，负责公司的环保检查，并根据公司的实际情况制定了《环境保护管理制度》，设立环境管理机制并根据排污许可证制定了自行监测计划。环境管理部门负责环境保护档案资料的管理，包括环评报告表、环评批复、环境保护管理制度、环保设施运行、维护记录等。该项目已2026年办理了排污许可证（登记类），编号为：915100007091680387047Y。
5. 环境保护管理制度的建立和执行情况检查

经现场检查，该项目建立有完整的环境保护管理制度，公司环境管理由公司总经理负责，具体负责全公司的日常环境管理和监督工作，制定了《环保管理制度》等环境保护规章制度。

6. 风险防范措施落实情况
本项目的环境风险事故主要为废气处理设施不正常运行、废水处理设施不正常运行造成污染物事故性外排，对环境产生影响等。
风险防范措施：

①现场人员发现生产废气、废水事故排放时应及时汇报值班组长（或车间负责人），生产部迅速将消息传达到应急指挥部，通知相关部门做好应急准备，并要求有关人员通讯要保持畅通，便于联络。
②应急救援小组立即通知车间紧急停产。
③废气处理岗位操作人员在第一时间启动应急处理系统，对废气、废水处理设施故障进行排查，采取关闭阀门、切断受损设施内的进料或转出受损设施内的物料，或者紧急抢修堵漏点等措施，确保未达标的废气不对外排放。
④明确防止污染物扩散的程序与措施；
⑤人员防护、隔离、疏散措施：明确不同情况下的现场处置人员须采取的个人防护措施；确定不同情况下的危险区、安全区、现场隔离区；设置人员撤离、疏散路线；
本项目依托《G5京昆高速汉中至广元段（四川境）扩容工程LJ4合同段项目经理部突发环境事件风险应急预案》，备案号：510821-2024-021-L。
7. 卫生防护距离内情况检查

本项目环评及环评批复均未划定卫生防护距离。
8. 环评批复要求落实情况检查

本项目基本落实了环评批复提出的要求，对废气、废水、噪声、固体废物均落实了各项环保防治措施和控制措施。本项目环评批复要求落实情况见表8-1。

表8-1  环评批复要求落实情况表

编号

环评批复

执行情况

1

加强施工期和运营期生态环境保护工作，优化工艺设计和设备选型，落实环保投资及各项污染防治设施建设，明确单位内部环境管理机构、人员;加强环保设施日常运行及维护管理，确保各项污染物稳定达标排放;强化环境管理，杜绝污染事故，确保生态环境安全。
企业加强施工期和运营期生态环境保护工作，优化工艺设计和设备选型，落实环保投资及各项污染防治设施建设，明确单位内部环境管理机构、人员;加强环保设施日常运行及维护管理，确保各项污染物稳定达标排放;强化环境管理，杜绝污染事故，确保生态环境安全。
2

项目建设必须依法严格执行建设项目环保设施和主体工程“同时设计、同时施工、同时投入使用”的生态环境保护“三同时”制度，项目竣工时，建设单位必须按规定程序组织项目竣工环保验收，验收合格后，项目方可正式投入使用。项目的环境影响评价文件经批准后，如项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施建设。自环评批复文件批准之日起，如本项目超过5年未开工建设，环境影响评价文件应当报我局重新审核。
项目建设基本按照“三同时”制度进行了本项目建设，并组织本项目自主验收工作。项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施未发生重大变动。
3
纳入排污许可证管理的行业，必须按照国家排污许可证有关管理规定，依法申领排污许可证，不得无证排污或不按证排污。

本项目于2026年已申领排污许可证，编号为915100007091680387047Y
4
本项目应当依法接受各级生态环境行政主管部门的监督检查。

本项目依法接受各级生态环境行政主管部门的监督检查。
9 建设期间和生产期间环境保护检查

广元市旺苍生态环境监察执法支队负责该项目建设期间和生产期间环境保护监督检查工作。经核实，该项目建设期间和生产期间未发生扰民事件和污染事故。
10. 公众参与意见调查

验收检测期间，对项目周边居民进行了调查，调查采用发放公众意见调查表的方法。调查结果如下：

共发放调查表10份，回收10份，调查结果有效。100 %的被调查公众表示项目施工期对环境没有污染；100 %的被调查公众表示项目生产和施工期对自己生活和生产无影响；100 %的被调查公众表示项目目前对环境无影响；100 %的被调查公众表示项目产生的废气对大气没有影响；100 %的被调查公众表示项目产生的废水对水环境没有影响；100 %的被调查公众表示项目产生的噪声对生活和工作没有影响；100 %的被调查公众表示项目产生的固体废物对环境无影响；100 %的被调查公众同意该项目的竣工环保验收；所有被调查的公众均未提出其他建议和意见。周围居民对该项目的环境保护工作是满意的，认为该项目基本不会影响区域环境质量和人民生活，对该项目竣工环保验收是同意的。

调查结果见下表：

表8-2   公众意见调查统计表
调查内容

调查结果

项目在施工期对环境造成的污染情况：

没有污染

100 %
轻度污染

0

严重污染

0

项目建设是否影响您的生活和工作?

没有影响

100 %
影响较轻

0 
影响较重

0

项目目前对环境造成的污染情况?

没有影响

100%
影响较轻

0

影响较重

0

项目产生的废气是否影响了大气环境质量?

没有影响

100%
影响较轻

0

影响较重

0

项目产生的废水是否对水环境产生影响?

没有影响

100%
影响较轻

0

影响较重

0

项目产生的噪声是否影响您的生活和工作?

没有影响

100%
影响较轻

0
影响较重

0

项目产生的固体废物是否对环境产生影响?

没有影响

100%
影响较轻

0

影响较重

0

对该项目竣工环保验收的态度？

同意

100%
无所谓

0

不同意

0

对该项目环保方面的意见和建议
无人提出意见和建议



表九  验收检测结论、主要问题及建议
	四川恒宇节能检测有限公司于2026年7月21～7月22日对该项目进行了现场调查和废气、噪声采样检测，验收检测和调查结论如下：

1. 废气检测结论

按照《四川省水泥工业大气污染物排放标准》（DB51/2864-2021）表1进行评价，G5京昆高速汉中至广元段（四川境）扩容工程LJ4合同段天星隧道进口端综合场站项目验收监测，2#、3#、4#项目所在地下风向颗粒物指标7月21-22日连续两天监测数据表明均达标。 
2. 噪声检测结论

按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 表1中2类及《声环境质量标准》（GB 3096 -2008）表1中2类进行评价，G5京昆高速汉中至广元段（四川境）扩容工程LJ4合同段天星隧道进口端综合场站项目验收监测，4个厂界噪声点与一个敏感点在7月21-22日连续两天检测数据表明昼间等效A声级均达标。
3. 废水检查结论

生活污水：员工生活污水依托租赁民宅已建旱厕收集处理后用于周边耕地的农肥。
生产废水：拌合站、湿喷站生产工艺基本相同，生产废水均主要为搅拌机清洗废水、地面冲洗废水、罐车车罐清洗废水以及运输车辆冲洗废水。站区设置砂石分离机1套、压滤机1套、五级废水沉淀池1口（150m3），各环节生产废水经厂区内导流沟流入五级池沉淀（其中搅拌机清洗废水、车罐清洗废水先经砂石分离机预处理），沉淀后清水回用于地面冲洗、洒水喷雾降尘，不外排。
4. 固体废弃物检查结论

压滤机压滤泥饼属于一般固体废物，暂存于泥饼暂存间，定期外运至G5京昆高速汉中至广元段扩容工程LJ4合同段弃土场，弃土场位于本项目西南侧约5.6km处；砂石分离机分离的砂石收集后作为原料回用于生产，不外排；除尘系统收尘灰：筒仓及搅拌机设置的布袋除尘器收集的粉尘为水泥、粉煤灰、石料，与原料成分一致，可全部回用于生产；地面沉降粉尘定期清扫后作为原料回用于生产；除尘系统收尘灰回用于生产；试验室混凝土弃块检测后将混凝土累计到一定量后运至市政指定建筑垃圾处置场处置；生活垃圾由垃圾桶集中收集后，运至附近生活垃圾集中堆放点，由环卫部门统一处理，不得随意丢弃、焚烧、填埋。废机油桶、含油抹布及废手套、废机油属于危险废物，分类暂存于危废暂存间，定期交由四川迪宝环保科技有限公司处理。
5. 公众意见调查结果

验收期间对项目周围居民进行调查，发放公众意见调查表10份，收回公众意见调查表10份。经统计，收回的调查表中100 %的被调查公众同意该项目的竣工环保验收。

6. 综合结论
依据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中所规定的九种验收不合格情形，对项目进行逐一对照核查，本项目未出现不合格情形。具体如下表:

序号
不予通过验收的情形
项目实际情况
结论
1
未按环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定要求建成环境保护设施，或者环境保护设施不能与主体工程同时投产或 者使用的；
项目环境保护设施建设符合环评及批复要求，且与主体工程同时投产使用
不属于

2
污染物排放不符合国家和地方相关标准、环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定或者重点污染物排放总量控制指标 要求的；
经监测污染物排放均达标；项目符合总量控制指标

不属于
3
环境影响报告书（表）经批准后，该建设项目的性质、 规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，建设单位未重新报批环境影响报告书（表）或者环境影响报告书（表）未经批准的；
项目未发生重大变动

不属于
4
建设过程中造成重大环境污染未治理完成，或者造成重大生态破坏未恢复的；
本项目未涉及

不属于
5
纳入排污许可管理的建设项目，无证排污或者不按证排污的；
本项目已经办理好排污许可证（登记类）
不属于
6
分期建设、分期投入生产或者使用依法应当分期验收的建设项目，其分期建设、分期投入生产或者使用的环境保护设施防治环境污染和生态破坏的能力不能满足其相应主体工程需要的；
本项目未涉及
不属于
7
建设单位因该建设项目违反国家和地方环境保护法律法规受到处罚，被责令改正，尚未改正完成的；
本项目未涉及
不属于
8
验收报告的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺项、遗漏，或者验收结论不明确、不合理的；
本项目未涉及
不属于
9
其他环境保护法律法规规章等规定不得通过环境保护验收的。
本项目未涉及
不属于
综上所述，四川省交通建设集团有限责任公司《G5京昆高速汉中至广元段（四川境）扩容工程LJ4合同段天星隧道进口端综合场站项目》总投资1200万元，其中环保投资280万元，占总投资的23.3 %。本项目执行了国家有关环境保护的法律法规，环境保护审批手续齐全，履行了环境影响评价制度，项目配套的环保设施按“三同时”要求设计、施工和投入使用，运行基本正常。本项目建立了环境管理体系，环境保护管理制度较为完善，基本落实了环评报告表及批复中提出的环保要求和措施，污染物达标排放，验收检测合格，建议通过竣工环境保护验收。
建议与要求:
1、加强环保处理设施的运行管理，保证环保设施正常运行，确保污染物长期稳定达标排放，杜绝事故排放。

2、认真落实环境风险防范措施，加强员工环保培训和环境风险防范应急演练，避免环境污染事故发生。
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	项目代码
	2020-510000-48-02-484937
	建设地址
	四川省广元市旺苍县天星镇云峰村

	
	行业类别

（分类管理名录）
	C3021水泥制品制造
	建设性质
	(新建 (改扩建 (技术改造 (迁建
	项目所在地经纬度
	E：106°15′27″；N：32°32′28″

	
	设计生产能力
	混凝土15.6万m3/a

喷浆混凝土4万m3/a


	实际生产能力
	混凝土15.6万m3/a

喷浆混凝土4万m3/a


	环评单位
	四川精诚泽雨建设项目管理有限公司

	
	环评文件审批机关
	广元市旺苍生态环境局
	审批文号
	旺环审批［2024］12号
	环评文件类型
	报告表

	
	开工日期
	2025-10
	竣工日期
	2026-1
	排污许可证申报时间
	2026.8.6

	
	环保设施设计单位
	四川省交通建设集团有限责任公司

	环保设施施工单位
	四川省交通建设集团有限责任公司

	本工程排污许可证编号
	915100007091680387047Y

	
	验收单位
	四川省交通建设集团有限责任公司
目
	环保设施检测单位
	四川恒宇环境节能检测有限公司
	验收检测时工况
	/

	
	投资总概算（万元）
	1000
	环保投资总概算（万元）
	205
	所占比例（%）
	20.5 %

	
	实际总投资
	1000
	环保投资（万元）
	205
	所占比例（%）
	20.5 %

	
	废水治理（万元）
	55
	废气治理（万元）
	57
	噪声治理（万元）
	7.5
	固体废物治理（万元）
	10
	地下水（万元）
	30
	其他（万元）
	45.5

	
	新增废水处理设施能力
	/
	新增废气处理设施能力
	/
	年平均工作时间
	/

	
	运营单位
	四川省交通建设集团有限责任公司

	运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码）
	915100007091680387
	验收时间
	2026.7.21-7.22

	污染物排放达标与总量控制（工业建设项目详填）
	污染物
	原有排放量（1）
	本期工程实际排放浓度（2）
	本期工程允许排放浓度（3）
	本期工程产生量（4）
	本期工程自身消减量（5）
	本期工程实际排放量（6）
	本期工程核定排放总量（7）
	本工程“以新带老”消减量（8）
	全厂实际排放量（9）
	全厂核定排放总量（10）
	区域平衡替代消减量（11）
	排放增减量（12）

	
	废水
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	化学需氧量
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	废气
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	颗粒物
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	工业粉尘
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	氮氧化物
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	工业固体废物
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	与项目有关的其他特征污染物
	悬浮物
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	总磷
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	/
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


填表单位（盖章）：四川省交通建设集团有限责任公司G5京昆高速汉中至广元段（四川境）扩容工程LJ4合同段项目经理部   填表人（签字）：         项目经办人（签字）：
注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、（12）=（6）-（8）-（11），（9）= （4）-（5）-（8）- （11） +（1）。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升










办公生活用水
生活污水
搅拌机清洗用水
罐车车罐清洗用水
地面冲洗用水
厂区降尘用水
混凝土生产用水
五级沉淀池
进入产品
3.6
2.7
68.4
11.88
蒸发损耗5
新鲜水
3.6
0.3
7.6
1.32
5
103.356
损耗0.3
损耗7.6
损耗1.32
121.476
85.68
3.6
砂石分离机
71.1
运输车辆冲洗用水
0.3
损耗0.3
2.7
3.6
租赁民宅旱厕
农肥
2.7
68.4
11.88
2.7
回用水



砂
碎石
汽车运输
料仓
装载机、配料斗
计量系统
皮带输送
搅拌配料仓
粉煤灰、水泥
汽车运输
水泥、粉煤灰、硅粉筒仓
计量系统
搅拌配料仓
螺旋输送机
蓄水池
水泵
计量系统
搅拌配料仓
螺旋输送机
水
外加剂
外加剂储罐
主搅拌机
搅拌仓
出料口
运输车辆
产品
G1
G2
N1
G3
N2
N4
G4、N3
G5
N5
N6
G6
N7
S1
电脑控制系统
G7
N8
取样检测



