G5京昆高速汉中至广元段（四川境）扩容工程LJ4合同段天星隧道进口端综合场站项目竣工环境保护验收意见
2026年8月8日，四川省交通建设集团有限责任公司依照国家有关法律法规、《建设项目竣工环境保护验收技术规范污染影响类》、项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求，在G5京昆高速汉中至广元段（四川境）扩容工程LJ4合同段项目经理部会议室主持召开了G5京昆高速汉中至广元段（四川境）扩容工程LJ4合同段天星隧道进口端综合场站项目竣工环境保护验收会。参加会议的有建设单位四川省交通建设集团有限责任公司、验收监测报告编制单位四川恒宇环境节能检测有限公司等单位的代表和特邀专家，会议成立了验收专家组（名单附后）。验收组会前进行了现场检查，在会上听取了建设单位对该项目在建设中执行环境影响评价和环保“三同时”制度情况的汇报，验收监测报告编制单位关于该项目竣工环境保护验收监测的汇报，认真核实了有关资料，详细询问了项目建设过程中环境保护措施落实情况。经认真讨论，形成如下验收意见：
一、工程建设基本情况

1. 建设地点、规模、主要建设内容
项目位于广元市旺苍县天星镇云峰村，占地面积7125m2，工程投资1000万元，环保投资205万元，占比20.5 %。劳动定员：30人。生产制度：年工作天数330天，12小时/天，夜间不生产。项目仅为配套G5京昆高速汉中至广元段扩容工程LJ4合同段的建设，最终产品仅服务于天星隧道施工，服务年限约为2年，不用于其他商业外售，主要建设内容为综合场站1处，包括1座混凝土拌合站、1座湿喷站及配套辅助工程等。本项目为G5京昆高速汉中至广元段（四川境）扩容工程LJ4合同段临时拌合站、湿喷站建设，属于临时工程，在G5京昆高速汉中至广元段（四川境）扩容工程实施完成后将进行拆除，并立即恢复临时用地原状。
2. 建设过程及环保审批情况
项目于2025年10月开始动工建设，2025年12月建设完成。本项目由四川精诚泽雨建设项目管理有限公司于2026年6月编制完成了《G5京昆高速汉中至广元段（四川境）扩容工程LJ4合同段天星隧道进口端综合场站项目建设项目环境影响报告表》，并报广元市旺苍生态环境局批复同意该项目的建设（广元市旺苍生态环境局，旺环审批 [2026] 5号，2026年6月29日）。
3. 投资情况
项目总投资1000万元，环保投资205万元，占比20.5%。

4. 验收范围
项目验收范围有：主体工程、辅助工程、公用工程和环保工程。
二、工程变动情况

本工程环评文件经批准后，实际建设过程中，建设项目的性质、地点、规模、生产工艺、环境保护措施等变动情况见下表。

表2-1  项目变动情况一览表
	环评及其审批决定要求
	实际建设情况
	变动情况
	是否为重大变更

	性质
	新建
	新建
	未发生变化
	否

	地点
	广元市旺苍县天星镇云峰村
	广元市旺苍县天星镇云峰村
	未发生变化
	否

	规模
	混凝土15.6万m3/a

喷浆混凝土4万m3/a
	混凝土15.6万m3/a

喷浆混凝土4万m3/a
	未发生变化
	否

	生产工艺
	商品混凝土生产由搅拌机来完成，技术人员在计算机的帮助下将各种型号的混凝土在生产之前反复试验，以达到各种原辅料的最佳配比，进而按先进、合理、经济的配方进行配料。砂子和石子由铲车送至中间料库（上料料仓），按配方经过精确计量，再由提升机送到搅拌机进料斗；水泥、粉煤灰由搅笼经计量直接输送到搅拌机进料斗；在搅拌机里加水后进而添加外加剂，经过充分的搅拌，使水泥和砂子、石子的亲和力达到最大。整个过程由计算机控制，生产出的混凝土由搅拌运输车运送到施工现场，泵车将混凝土泵送到工程的具体部位。
	商品混凝土生产由搅拌机来完成，技术人员在计算机的帮助下将各种型号的混凝土在生产之前反复试验，以达到各种原辅料的最佳配比，进而按先进、合理、经济的配方进行配料。砂子和石子由铲车送至中间料库（上料料仓），按配方经过精确计量，再由提升机送到搅拌机进料斗；水泥、粉煤灰由搅笼经计量直接输送到搅拌机进料斗；在搅拌机里加水后进而添加外加剂，经过充分的搅拌，使水泥和砂子、石子的亲和力达到最大。整个过程由计算机控制，生产出的混凝土由搅拌运输车运送到施工现场，泵车将混凝土泵送到工程的具体部位。
	未发生变化
	否

	环保工程
	生产废水：经厂区内导流沟流入五级池沉淀（其中搅拌机清洗废水、车罐清洗废水先经砂石分离机预处理），沉淀后清水回用于地面冲洗、车辆冲洗、洒水喷雾降尘，不外排。洗车平台：位于大门靠近地磅处，对出厂车辆进行冲洗，冲洗废水经五级沉淀池处理后循环使用；

生活废水：依托所租赁民宅旱厕收集后用于周边耕地的农肥；

废气：拌合站5个筒仓、湿喷站3个水泥罐均自带一套仓顶脉冲布袋除尘器（共8套，除尘效率99%）处理后无组织排放；各料仓设置彩钢顶棚+三面围护封闭+喷雾装置、加强作业管理、地面硬化、保持清洁、洒水降尘；站区地面硬化，密闭转运，不超载转运，洒水降尘，加强作业管理，转运过程对拌合站转运区域进行雾炮机喷雾降尘；

噪声：通过合理布局，隔声，减振，选用低噪设备，距离衰减，汽车噪声通过限速、禁止鸣笛措施控制；

一般固废：在压滤机旁设置一个泥饼暂存间，面积为2m2，定期外运至G5京昆高速汉中至广元段扩容工程LJ4合同段弃土场，弃土场位于本项目西南侧约5.6km处；砂石分离机分离的砂石、地面沉降粉尘、除尘系统收尘灰收集回用于生产，试验室混凝土弃块累计到一定量后运至市政指定建筑垃圾处置场处置，生活垃圾收集后，交由环卫部门处理。

危险废物：在场地内西南侧设置1处危废暂存间（4m2），危废间地面采用C30防渗混凝土+2mmHDPE膜，满足渗透系数≤10-10cm/s，用于暂存危险废物，定期交由资质单位处理
	生产废水：经厂区内导流沟流入五级池沉淀（其中搅拌机清洗废水、车罐清洗废水先经砂石分离机预处理），沉淀后清水回用于地面冲洗、车辆冲洗、洒水喷雾降尘，不外排。洗车平台：位于大门靠近地磅处，对出厂车辆进行冲洗，冲洗废水经五级沉淀池处理后循环使用；

生活废水：依托所租赁民宅旱厕收集后用于周边耕地的农肥；

废气：拌合站5个筒仓、湿喷站3个水泥罐均自带一套仓顶脉冲布袋除尘器（共8套，除尘效率99%）处理后无组织排放；各料仓设置彩钢顶棚+三面围护封闭+喷雾装置、加强作业管理、地面硬化、保持清洁、洒水降尘；站区地面硬化，密闭转运，不超载转运，洒水降尘，加强作业管理，转运过程对拌合站转运区域进行雾炮机喷雾降尘；

噪声：通过合理布局，隔声，减振，选用低噪设备，距离衰减，汽车噪声通过限速、禁止鸣笛措施控制；

一般固废：在压滤机旁设置一个泥饼暂存间，面积为2m2，定期外运至G5京昆高速汉中至广元段扩容工程LJ4合同段弃土场，弃土场位于本项目西南侧约5.6km处；砂石分离机分离的砂石、地面沉降粉尘、除尘系统收尘灰收集回用于生产，试验室混凝土弃块累计到一定量后运至市政指定建筑垃圾处置场处置，生活垃圾收集后，交由环卫部门处理。

危险废物：在场地内西南侧设置1处危废暂存间（4m2），危废间地面采用C30防渗混凝土+2mmHDPE膜，满足渗透系数≤10-10cm/s，用于暂存危险废物，定期交由四川迪宝环保科技有限公司处置
	未发生变化
	否


根据《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》（环办[2015]52号）、《关于印发制浆造纸等十四个行业建设项目重大变动清单的通知》（环办[2018]6号）、《关于印发污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》（环办环评函[2020]688号）相关规定，本项目性质、地点、规模、生产工艺、环保工程等建设内容未发生重大变动。

三、项目环保设施及措施落实情况

1、废气的排放及治理
本项目产生的废气主要包括车辆运输的动力起尘、砂石骨料堆场及装卸扬尘、给料机及输送带传送工序产生的粉尘、粉料筒仓粉尘，搅拌机粉尘、车辆及发电机尾气。

项目拌合站5个筒仓、湿喷站3个水泥罐均自带一套仓顶脉冲布袋除尘器（共8套，除尘效率99%）处理后无组织排放；各料仓设置彩钢顶棚+三面围护封闭+喷雾装置、加强作业管理、地面硬化、保持清洁、洒水降尘；站区地面硬化，密闭转运，不超载转运，洒水降尘，加强作业管理，转运过程对拌合站转运区域进行雾炮机喷雾降尘；砂石进料口洒水降尘，运输皮带密闭，进料过程对拌合站进料区域进行雾炮机喷雾降尘；地面硬化，洒水降尘、控制车速，物料密闭运输，运输车辆出厂时对车胎及车身进行冲洗；发电机废气经柴油发电机自带的净化装置处理后排放至外环境。
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	搅拌站封闭厂房、粉料筒仓布袋除尘器
	三面围挡及加盖顶棚
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	雾炮机
	洒水车
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	湿喷站封闭厂房、粉料筒仓布袋除尘器
	三面围挡及加盖顶棚


表3-1  废气排放及治理措施表
	序号
	废气名称
	废气来源
	主要污染物
	治理措施
	排放去向

	1
	粉料卸料储存粉尘
	生产车间
	颗粒物
	拌合站5个筒仓、湿喷站3个水泥罐均自带一套仓顶脉冲布袋除尘器（共8套，除尘效率99%）处理后无组织排放
	无组织

	2
	搅拌粉尘
	生产车间
	颗粒物
	①拌合站：封闭搅拌楼+脉冲布袋除尘器；
②湿喷站：封闭搅拌楼+滤芯式防尘罩
	无组织

	3
	砂石料装卸、储存粉尘
	生产车间
	颗粒物
	各料仓设置彩钢顶棚+三面围护封闭+喷雾装置、加强作业管理、地面硬化、保持清洁、洒水降尘
	无组织

	4
	转运砂石粉尘
	汽车
	颗粒物
	站区地面硬化，密闭转运，不超载转运，洒水降尘，加强作业管理，转运过程对拌合站转运区域进行雾炮机喷雾降尘
	无组织

	5
	砂石料进料粉尘
	生产车间
	颗粒物
	洒水降尘，运输皮带密闭，进料过程对拌合站进料区域进行雾炮机喷雾降尘
	无组织

	6
	运输汽车尾气
	汽车
	颗粒物
	地面硬化，洒水降尘、控制车速，物料密闭运输，运输车辆出厂时对车胎及车身进行冲洗
	无组织

	7
	柴油发电机废气
	发电机
	颗粒物
	经柴油发电机自带的净化装置处理后排放至外环境
	无组织


2. 废水的排放及治理
生活污水：员工生活污水依托租赁民宅已建旱厕收集处理后用于周边耕地的农肥。
生产废水：拌合站、湿喷站生产工艺基本相同，生产废水均主要为搅拌机清洗废水、地面冲洗废水、罐车车罐清洗废水以及运输车辆冲洗废水。站区设置砂石分离机1套、压滤机1套、五级废水沉淀池1口（150m3），各环节生产废水经厂区内导流沟流入五级池沉淀（其中搅拌机清洗废水、车罐清洗废水先经砂石分离机预处理），沉淀后清水回用于地面冲洗、洒水喷雾降尘，不外排。

初期雨水：场地四周设置雨水收集沟，同时建设初期雨水收集池（容积为30m3，兼做事故应急池），设置分流阀门，收集的初期雨水经沉淀后用于洒水降尘，不外排。
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	砂石分离机、压滤机
	五级沉淀池


表3-2  废水排放及治理措施表
	序号
	废水名称
	废水来源
	主要污染物
	治理措施
	排放去向

	1
	生产废水
	生产车间
	SS、COD、NH3-N、石油类、BOD5
	生产废水经厂区内导流沟流入五级池沉淀（其中搅拌机清洗废水、车罐清洗废水先经砂石分离机预处理），沉淀后清水回用于地面冲洗、洒水喷雾降尘，不外排
	不外排

	2
	生活废水
	住宿
	SS、COD、NH3-N、动植物油、BOD5
	依托租赁民宅已建旱厕收集处理后用于周边耕地的农肥
	周边耕地的农肥

	3
	初期雨水
	雨水
	SS
	收集的初期雨水经沉淀后用于洒水降尘，不外排
	不外排


3. 噪声的产生及治理
主要噪声源为水泵、装载机、炮雾机、板框式压滤机、砂石分离机、空压机等；项目采取合理布局，隔声，减振，选用低噪设备，距离衰减，汽车噪声通过限速、禁止鸣笛措施控制噪声。

表3-3  噪声排放及治理措施表
	序号
	噪声源
	位置
	治理措施

	1
	装载机
	生产区
	选用低噪设备、加强维护

	2
	雾炮机
	生产区
	

	3
	板框式压滤机
	生产区
	选用低噪设备、加强维护

	4
	砂石分离机
	生产区
	选用低噪设备、加强维护

	5
	水泵
	生产区
	选用低噪设备、加强维护

	6
	空压机
	生产区
	基础减振、设置于池底


4、固体废物的产生及治理

本项目固体废物主要为压滤机压滤泥饼、砂石分离机分离的砂石、除尘系统收尘灰、试验室混凝土弃块、地面沉降粉尘、生活垃圾、废机油桶、含油抹布及废手套、废机油。
压滤机压滤泥饼属于一般固体废物，暂存于泥饼暂存间，定期外运至G5京昆高速汉中至广元段扩容工程LJ4合同段弃土场，弃土场位于本项目西南侧约5.6km处；砂石分离机分离的砂石收集后作为原料回用于生产，不外排；除尘系统收尘灰：筒仓及搅拌机设置的布袋除尘器收集的粉尘为水泥、粉煤灰、石料，与原料成分一致，可全部回用于生产；地面沉降粉尘定期清扫后作为原料回用于生产；除尘系统收尘灰回用于生产；试验室混凝土弃块检测后将混凝土累计到一定量后运至市政指定建筑垃圾处置场处置；生活垃圾由垃圾桶集中收集后，运至附近生活垃圾集中堆放点，由环卫部门统一处理，不得随意丢弃、焚烧、填埋。废机油桶、含油抹布及废手套、废机油属于危险废物，分类暂存于危废暂存间，定期交由四川迪宝环保科技有限公司处理。
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危废暂存间
表3-4  固体废物排放及治理措施表
	序号
	固体废物名称
	类别
	产生环节
	治理措施

	1
	压滤机压滤泥饼
	一般固废
	压滤机
	暂存于泥饼暂存间，定期外运至G5京昆高速汉中至广元段扩容工程LJ4合同段弃土场，弃土场位于本项目西南侧约5.6km处

	2
	砂石分离机分离的砂石
	一般固废
	砂石分离机
	收集后作为原料回用于生产，不外排

	3
	地面沉降粉尘
	一般固废
	汽车运输
	定期清扫后作为原料回用于生产

	4
	除尘系统收尘灰
	一般固废
	除尘系统
	回用于生产

	5
	试验室混凝土弃块
	一般固废
	试验室
	检测后将混凝土累计到一定量后运至市政指定建筑垃圾处置场处置

	6
	生活垃圾
	一般固废
	食堂
	经垃圾收集区收集后交由环卫部门清运处置

	7
	废机油
	危险固废
	设备维护
	分类暂存于危废暂存间，定期交由四川迪宝环保科技有限公司处置

	8
	废机油桶
	危险固废
	设备维护
	

	9
	含油抹布及废手套
	危险固废
	设备维护
	


四、环境保护设施调试结果

1. 废气检测结果
按照《四川省水泥工业大气污染物排放标准》（DB51/2864-2021）表1进行评价，G5京昆高速汉中至广元段（四川境）扩容工程LJ4合同段天星隧道进口端综合场站项目验收监测，2#、3#、4#项目所在地下风向颗粒物指标7月21-22日连续两天监测数据表明均达标。 
2. 噪声检测结果

按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 表1中2类及《声环境质量标准》（GB 3096 -2008）表1中2类进行评价，G5京昆高速汉中至广元段（四川境）扩容工程LJ4合同段天星隧道进口端综合场站项目验收监测，4个厂界噪声点与一个敏感点在7月21-22日连续两天检测数据表明昼间等效A声级均达标。
3. 废水检查结论

生活污水：员工生活污水依托租赁民宅已建旱厕收集处理后用于周边耕地的农肥。
生产废水：拌合站、湿喷站生产工艺基本相同，生产废水均主要为搅拌机清洗废水、地面冲洗废水、罐车车罐清洗废水以及运输车辆冲洗废水。站区设置砂石分离机1套、压滤机1套、五级废水沉淀池1口（150m3），各环节生产废水经厂区内导流沟流入五级池沉淀（其中搅拌机清洗废水、车罐清洗废水先经砂石分离机预处理），沉淀后清水回用于地面冲洗、洒水喷雾降尘，不外排。
4. 固体废弃物检查结论

压滤机压滤泥饼属于一般固体废物，暂存于泥饼暂存间，定期外运至G5京昆高速汉中至广元段扩容工程LJ4合同段弃土场，弃土场位于本项目西南侧约5.6km处；砂石分离机分离的砂石收集后作为原料回用于生产，不外排；除尘系统收尘灰：筒仓及搅拌机设置的布袋除尘器收集的粉尘为水泥、粉煤灰、石料，与原料成分一致，可全部回用于生产；地面沉降粉尘定期清扫后作为原料回用于生产；除尘系统收尘灰回用于生产；试验室混凝土弃块检测后将混凝土累计到一定量后运至市政指定建筑垃圾处置场处置；生活垃圾由垃圾桶集中收集后，运至附近生活垃圾集中堆放点，由环卫部门统一处理，不得随意丢弃、焚烧、填埋。废机油桶、含油抹布及废手套、废机油属于危险废物，分类暂存于危废暂存间，定期交由四川迪宝环保科技有限公司处理。
五、工程建设对环境的影响
本项目施工期间产生的扬尘、噪声、废水、废弃料等污染物均会对环境造成临时影响，并对植被造成破坏，通过调整施工时间，按照环评及批复要求采取有效、可靠的污染防治措施后，减小了对周围环境的影响。建设结束后，厂区通过绿化种植，厂区周围设置围墙，降低运营期噪声对周围环境的影响。

六、验收结论

  综上所述，本项目执行了国家有关环境保护的法律法规，环境保护审批手续齐全，履行了环境影响评价制度，项目配套的环保设施按“三同时”要求设计、施工和投入使用，运行基本正常。本项目建立了环境管理体系，环境保护管理制度较为完善，基本落实了环评报告表及批复中提出的环保要求和措施，污染物达标排放，建议通过竣工环境保护验收，可登录竣工环境保护验收信息平台填报相关信息。

七、后续要求及建议

1、加强环保处理设施的运行管理，保证环保设施正常运行，确保污染物长期稳定达标排放，杜绝事故排放。

2、认真落实环境风险防范措施，加强员工环保培训和环境风险防范应急演练，避免环境污染事故发生。
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